**Instrucciones de Actualización de Firmware del Sistema para Receptores AV Pioneer**

Esta actualización de firmware solo aplica a los modelos de receptores AV Pioneer vendidos en Latinoamérica.

|  |
| --- |
| **DMH-AP6650BT** |

**IMPORTANTE**

Por favor, descargue e imprima estas instrucciones de actualización del firmware antes de descargar e instalar la actualización del firmware. Es importante que complete todos los pasos correctamente y en el orden que se describe a continuación.

Nota: Si usted tiene alguna pregunta, por favor contactar a Servicio al Cliente de Pioneer:

[pilasa-service@pioneer-latin.com](mailto:pilasa-service@pioneer-latin.com)

Para llevar a cabo esta actualización, se necesitan los siguientes elementos:

* Receptor AV multimedia Pioneer de la lista anterior.
* Un dispositivo de almacenamiento USB con los siguientes requisitos:
  + 512 MB o más en capacidad, formateado en FAT32 o NTFS
  + Dispositivo en blanco (sin archivos)

**PRECAUCIÓN:**


* **NO APAGUE** la unidado desconecte el dispositivo de almacenamiento USB mientras el firmware se está actualizando.
* Sólo se puede actualizar el firmware cuando el vehículo está detenido y el freno de mano está activado.

**Comprobación de la Versión de Firmware**

Compruebe si es necesario actualizar el firmware de su unidad comprobando el número de versión de firmware

**Procedimiento:**

1. Toque la siguiente tecla.




1. Toque configuración del sistema [System Settings].

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明

1. Baje a través de la lista y oprima “información del Sistema” [System Information]



1. Verifique la versión actual del firmware (SOC).

Nota: la versión SOC de su unidad dependerá de cuándo la compró. La siguiente imagen muestra dónde encontrar el SOC.




**Comprobando el nombre del modelo**

Realice el mismo procedimiento de "Verificar la versión del firmware" para verificar el nombre del modelo de su producto para determinar qué archivos de actualización de firmware debe descargar.

**Procedimiento:**

1. Toque la siguiente tecla




1. Toque configuración del sistema [System Settings].

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明

1. Baje a través de la lista y toque información del Sistema [System Information]



1. Verifique el nombre del modelo.

PD: el nombre del modelo depende de la unidad principal que compró, la captura como se muestra a continuación solo como referencia.



**Descarga de los archivos de actualización del firmware desde el sitio web de Pioneer**

1. Descargue los archivos de actualización de firmware haciendo clic en el siguiente enlace y encuentre su producto: <https://pioneer-latin.com/firmware/>
2. Extraiga el archivo de descarga.

El archivo zip descargado producirá el siguiente archivo cuando se descomprima: (Consulte la tabla a continuación)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model Name** | **Update is necessary when** | **Extracted file Name** | **Version** |
| DMH-AP6650BT | Los últimos 4 dígitos de la versión SOC actual son inferiores a "3.0.04" \*1 | actualizar (carpeta)  - CUST\_PIO.BIN  - CUST\_PIO. | SOC:PIO\_WS05\_3.0.04 |

\*1 Puede verificar los últimos 4 dígitos de la versión SOC actual como se muestra a continuación



**Actualización del firmware en su unidad**


**IMPORTANTE**

|  |
| --- |
| **DMH-AP6650BT** |


* NO lleve a cabo esta actualización del firmware si el número de modelo de su receptor Pioneer es diferente al de los modelos mencionados arriba.
* Asegúrese de que el archivo de actualización se encuentra dentro de la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB. No debe haber otros archivos dentro del dispositivo de almacenamiento USB.
* Mientras su unidad está siendo actualizada, NO apague la alimentación del sistema y NO toque la pantalla táctil de la unidad ya que esto puede dar lugar a graves daños a su unidad.
* NO retire el dispositivo de almacenamiento USB durante el proceso de actualización del firmware.
* Desconecte todos los dispositivos móviles externos que estén actualmente conectados a la unidad.
* Se producirá un sonido pop al conectar a un amplificador externo después de que aparezca la pantalla ''Actualización exitosa'' (consulte el paso 10 a continuación); esto no es un mal funcionamiento**.**

**PROCEDIMIENTO:**

* 1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB en blanco (formateado con FAT32) a su computadora y luego ubique la carpeta de actualización correcta (incluya el archivo CUST\_PIO.BIN&CUST\_PIO.md5) y cópiela en la carpeta raíz (superior) del dispositivo de almacenamiento USB.



* 1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB.
  2. Toque la siguiente tecla.




* 1. Toque configuración del sistema [System Settings].

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明

* 1. Desplácese hacia abajo en la lista y toque actualización de firmware [Firmware update].

Consejo: Si la clave [Actualización de firmware] no es válida, realice el paso 1, confirme que el archivo de actualización esté ubicado correctamente y confirme que el archivo de actualización se haya descargado correctamente.



* 1. Actualizar lectura de archivos.

夜空と文字の加工写真

自動的に生成された説明

* 1. Se muestra ´Nueva versión de firmware´. 
  2. Toque actualizar [update]



* 1. El progreso se muestra durante la actualización.

グラフィカル ユーザー インターフェイス

自動的に生成された説明

**NO apague la unidad ni expulse el dispositivo de almacenamiento USB mientras se actualiza el firmware.**

* 1. La pantalla mostrará "Se realizó correctamente..." cuando se complete la actualización.


Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB.

自然, 夜空 が含まれている画像

自動的に生成された説明

Se producirá un sonido pop al conectar a un amplificador externo después de que se muestre la pantalla ''Actualización exitosa''; esto no es un mal funcionamiento.

* 1. El producto se reiniciará una vez finalizada la actualización. No toque nada incluso cuando la pantalla esté apagada. Una vez que haya terminado de reiniciarse, la pantalla volverá a la pantalla del menú de inicio.




* 1. La actualización del firmware ya está completa. Su receptor AV Pioneer ya está listo para usar.

**Confirmando que el Firmware se ha actualizado.**

Realice el mismo procedimiento para "Verificar la versión del firmware" para confirmar que el firmware se ha actualizado.

**Procedimiento:**

1. Toque la siguiente tecla.




1. Toque configuración del sistema [System Settings].

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明

1. Desplácese hacia abajo en la lista y toque información del sistema [System Information].



1. Verifique la versión del firmware actualizada a "SOC: PIO\_WS05\_3.0.04".



Si tiene alguna pregunta, comuníquese a Servicio al Cliente de Pioneer

[CONTÁCTENOS – Pioneer Latin (pioneer-latin.com)](https://pioneer-latin.com/contactenos/?compare=3659,3677)

Sinceramente,

**Pioneer Latin America.**

------------------------------------------------------------

Copyright 2024 Pioneer Corporation