**Instrucciones de Actualización de Firmware del Sistema para Receptores AV Pioneer**

Esta actualización de firmware solo aplica a los modelos de receptores AV Pioneer vendidos en Latinoamérica.

|  |
| --- |
| **DMH-ZF7650BT** |

**IMPORTANTE**

Por favor, descargue e imprima estas instrucciones de actualización del firmware antes de descargar e instalar la actualización del firmware. Es importante que complete todos los pasos correctamente y en el orden que se describe a continuación.

Nota: Si usted tiene alguna pregunta, por favor contactar a Servicio al Cliente de Pioneer:

[pilasa-service@pioneer-latin.com](mailto:pilasa-service@pioneer-latin.com)

Para llevar a cabo esta actualización, se necesitan los siguientes elementos:

* Receptor AV multimedia Pioneer de la lista anterior.

* Un dispositivo de almacenamiento USB con los siguientes requisitos:
  + 512 MB o más en capacidad, formateado en FAT32 o NTFS
  + Dispositivo en blanco (sin archivos)

**PRECAUCIÓN:**

* **No** apague la unidado desconecte el dispositivo de almacenamiento USB mientras el firmware se está actualizando.
* Sólo se puede actualizar el firmware cuando el vehículo está detenido y el freno de estacionamiento está activado.

**Comprobación de la Versión de Firmware**

Compruebe si es necesario actualizar el firmware de su unidad comprobando el número de versión de firmware

**Procedimiento:**

1. Seleccione el icono "Configuración" en la página de lista de fuentes.

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明

2. Toque el icono "Sistema".

テーブル

自動的に生成された説明

1. Desplácese hacia abajo en la lista y toque [Información del sistema].

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション, テーブル

自動的に生成された説明

1. Toque [Información de firmware].

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明

5. Después de que aparezca la pantalla "Información de firmware".

Compruebe el número de versión del firmware y el nombre del modelo.

グラフィカル ユーザー インターフェイス, テキスト, アプリケーション

自動的に生成された説明

**Descarga de los archivos de actualización del firmware desde el sitio web de Pioneer**

1. Descargue los archivos de actualización de firmware haciendo clic en el siguiente enlace y encuentre su producto: <https://pioneer-latin.com/firmware/>
2. Extraiga el archivo de descarga.

* El archivo zip descargado producirá el siguiente archivo cuando se descomprima: (Consulte la tabla a continuación)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model Name** | **Update is necessary when** | **File Name** | **Version** |
| **DMH-ZF7650BT** | The current version is Lower than 1.040300 | DMH-ZF7650BT\_ES.zip 　└<Update> 　　　└DMH-ZF7650BT\_ES.avh | 1.040300 |

**Actualización del firmware en su unidad**

**IMPORTANTE**

|  |
| --- |
| **DMH-ZF7650BT** |

* NO lleve a cabo esta actualización del firmware si el número de modelo su receptor Pioneer es diferente al de los modelos mencionados arriba.
* Asegúrese de que el archivo de actualización se encuentra dentro de la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB. No debe haber otros archivos dentro del dispositivo de almacenamiento USB.
* Mientras su unidad está siendo actualizada, NO apague la alimentación del sistema y NO toque la pantalla táctil de la unidad ya que esto puede dar lugar a graves daños a su unidad.
* NO retire el dispositivo de almacenamiento USB durante el proceso de actualización del firmware.
* Al realizar la actualización del firmware, todos los valores predeterminados se restablecerán.
* Desconecte todos los dispositivos móviles externos que estén actualmente conectados a la unidad.

**PROCEDIMIENTO:**

* 1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB en blanco (formateado) a su computadora y luego localice el archivo de actualización correcto y cópielo en el dispositivo de almacenamiento USB. (Asegúrese de que el archivo de actualización se encuentre dentro de la carpeta "Actualizar").
  2. Conectar el dispositivo de almacenamiento USB a la entrada USB de su equipo.
  3. Colocar el audio en "OFF" en su equipo.
  4. Toque las teclas siguientes en el orden siguiente.

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明

5. Toque [Actualización de firmware]. Aparecerá la pantalla "Actualización de firmware".

テーブル

自動的に生成された説明

6. Toque [Sí].

グラフィカル ユーザー インターフェイス, テキスト, アプリケーション

自動的に生成された説明

7. El progreso se muestra durante la actualización.

グラフィカル ユーザー インターフェイス, テキスト, アプリケーション

自動的に生成された説明

**NO apague** su unidad ni expulse el dispositivo de almacenamiento USB mientras se actualiza el firmware.

8. La pantalla mostrará "La actualización es..." cuando se complete la actualización.

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB

グラフィカル ユーザー インターフェイス, テキスト

自動的に生成された説明

9. El producto se reiniciará una vez finalizada la actualización. No toque nada, incluso cuando la pantalla esté oscurecida. Una vez que haya terminado de reiniciarse, la pantalla volverá a la pantalla del menú.

グラフィカル ユーザー インターフェイス, テキスト, アプリケーション, メール

自動的に生成された説明

La actualización del firmware ya se ha completado.

**Confirmando que el Firmware se ha actualizado.**

Realice el mismo procedimiento para “Visualización de la versión del firmware” para confirmar que el firmware ha sido actualizado

**Procedimiento:**

1. Seleccione el icono "Configuración" en la página de lista de fuentes.

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明

1. Toque el icono "Sistema".

テーブル

自動的に生成された説明

1. Desplácese hacia abajo en la lista y toque [Información del sistema].

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション, テーブル

自動的に生成された説明

4. Toque [Información de firmware].

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明

5. Después de que aparezca la pantalla "Información de firmware",

Compruebe el número de versión del firmware y el nombre del modelo.

グラフィカル ユーザー インターフェイス, テキスト, アプリケーション

自動的に生成された説明

Si tiene alguna pregunta, comuníquese a Servicio al Cliente de Pioneer

[CONTÁCTENOS – Pioneer Latin (pioneer-latin.com)](https://pioneer-latin.com/contactenos/?compare=3659,3677)

Sinceramente,

**Pioneer Latin America.**

------------------------------------------------------------

Copyright 2025 Pioneer Corporation