**Actualización de firmware para ciertos AV Pioneer In-Dash**

10 de enero, 2025

Estimado cliente de Pioneer:

Nos gustaría informarle sobre la disponibilidad de una actualización de firmware solo para los siguientes receptores Pioneer vendidos en Latinoamérica. La instalación en cualquier otro producto podría causar daños irreversibles.

|  |
| --- |
| **DMH-ZF7650BT** |

Esta actualización de firmware corrige el siguiente problema.

* Se solucionó el problema al usar la fuente de audio USB, algunos archivos de audio que utilizan el formato AAC no se reproducen.
* Correcciones de errores menores

Para realizar esta actualización, se necesitan los siguientes elementos:

* Receptor AV integrado en el tablero de Pioneer
* Dispositivo de almacenamiento USB en blanco (sin archivos), de 512 MB o más de capacidad, formateado en FAT32 o NTFS.

Las instrucciones sobre la instalación del firmware se proporcionan en la misma página que la actualización del firmware. La instalación de la actualización debería tardar unos quince minutos en completarse.

**Como obtener la actualización gratis del Firmware:**

1. **Descargue los archivos de actualización del firmware a una computadora desde el sitio web de Pioneer:**

<https://pioneer-latin.com/firmware/>

1. Transfiera los archivos al dispositivo de almacenamiento USB para insertarlos en el receptor Pioneer.

**Preguntas:**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese a Servicio al Cliente de Pioneer

[CONTÁCTENOS – Pioneer Latin (pioneer-latin.com)](https://pioneer-latin.com/contactenos/?compare=3659,3677)

Sinceramente,

**Pioneer Latin America.**